1. **Περιγραφή προϊόντος**

Slika, ki vsebuje besede besedilo, elektronika

Opis je samodejno ustvarjen

(Δειτε την πιο πάνω εικόνα.)

**On/Off** ("ON/OFF"): : Πατήστε το κουμπί ON/OFF για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

**Reset** ("Reset"): Για να επαναφέρετε την κάμερα, κρατήστε πατημένο το κουμπί "M" για μεγάλο χρονικό διάστημα - 5 δευτερόλεπτα. Φωτογραφίστε.

**Βγάλτε φωτογραφία**("Take picture"): Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί "O" για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο/φωτογραφία.

**SD card slot** ("Micro SD card slot"): Τοποθετήστε μια κάρτα SD για να αποθηκεύσετε αρχεία για εγγραφή. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι 32 G.

**Φόρτιση** ("Charging interface")Συνδέστε ένα τροφοδοτικό 5V USB. Κατά τη φόρτιση, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη της κάμερας (φόρτιση κατά την ενεργοποίηση).

**Indicator light** ("Indicator light"): Όταν οι συσκευή είναι συνδεδεμένη, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά. Στη λειτουργία απομακρυσμένης σύνδεσης, η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη. Όταν η απομακρυσμένη λειτουργία δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο, η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα. Η μπλε λυχνία είναι μια βοηθητική λυχνία ενεργοποίησης που είναι πάντα αναμμένη μετά την ενεργοποίηση. Οι κόκκινες και μπλε λυχνίες μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν στην εφαρμογή. Όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη, η πορτοκαλί λυχνία στο κάτω μέρος της κάμερας είναι πάντα αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι φορτίζεται και όταν φορτιστεί πλήρως, η πορτοκαλί λυχνία σβήνει.

**2. Ρύθμιση της εφαρμογής**

**1. Κατεβάστε την εφαρμογή"iWFCam"**

Για iPhone, αναζητήστε την εφαρμογή που ονομάζεται "iWFCam" στο κατάστημα.


* Για τηλέφωνα Android, σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω και επιλέξτε "Άμεση λήψη της εφαρμογής Android" για λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού.

Slika, ki vsebuje besede besedilo

Opis je samodejno ustvarjen


**Σύνδεση μεταξύ κάμερας και τηλεφώνου (λειτουργία AP):**

* Πατήστε το κουμπί ON/OFF μία φορά για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
* Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, επιλέξτε WLAN και εντοπίστε την κάμερα (με όνομα BK\*\*\* χωρίς κωδικό πρόσβασης).
* Εάν χρησιμοποιείτε τηλέφωνα Android, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
* Σημείωση: Η σύνδεση μεταξύ της κάμερας και του τηλεφώνου πρέπει να γίνει σε απόσταση 10 μέτρων.




1. **Απομακρυσμένη σύνδεση μεταξύ κάμερας και εφαρμογής (IPMode)**

* Εκκινήστε την εφαρμογή iWFCam και η κάμερα θα προστεθεί αυτόματα.
* Κάντε κλικ στο εικονίδιο "WifiConfig" για να διαμορφώσετε την κάμερα.
* Επιλέξτε το router και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου του router.
* Περιμένετε να ενημερωθεί η διαδικασία της κάμερας για απομακρυσμένη παρακολούθηση.
* Σημείωση: Η ρύθμιση σύνδεσης μεταξύ της κάμερας και του router πρέπει να γίνει σε απόσταση έως και 10 μέτρα.



1. **Ζωντανή παρακολούθηση κάμερας**

Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στην κάμερα. Θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση κωδικού πρόσβασης, την οποία μπορείτε να παραλείψετε ("Παράλειψη") ή να αλλάξετε ("Αλλαγή"). Στη συνέχεια, θα δείτε τη ζωντανή δράση μπροστά στην κάμερα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, τη νυχτερινή λειτουργία, την ανάλυση βίντεο, τον ήχο, το μικρόφωνο ή το μικρόφωνο.



**Σημειώσεις:**

1. Κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της κάμερας και του δρομολογητή δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

2. Υποστηρίζεται μόνο 2.4G WiFi και το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης είναι γράμματα ή αριθμοί.

**Ειδική προειδοποίηση:**

1. Εάν αλλάξετε το δίκτυο, επαναφέρετε πρώτα το δίκτυο και μετά χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο στο οποίο συνδέεστε ξανά για να διαμορφώσετε ξανά το δίκτυο.

2. Εάν η κάμερα δεν αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης, αντικαταστήστε την ή διαμορφώστε την πριν τη χρήση.

3. Πριν την απενεργοποίηση, διακόψτε την κατάσταση εγγραφής για να αποφύγετε την απώλεια του τελευταίου βίντεο χωρίς να το αποθηκεύσετε.

4. Η κάμερα θα παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία, επομένως βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί ψύξης της κάμερας λειτουργούν ή δεν καλύπτονται.

5. Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης: επαναφέρετε την κάμερα για να επαναφέρετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 8888.